Závěr:

Přímé zapojení lisu má výhodu, že je levnější, když je ovládání blízko lisu (používá méně součástek). Naopak nepřímé zapojení se vyplatí, pokud je ovládání na dálku, protože má rychlejší reakci a průměr trubek s ovládacím stlačeným vzduchem nemusí být tak velký (což snižuje cenu i jednoduchost montáže).